{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["100%","50%","Resumo"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"100%","index":0,"n_rows":48,"n_cols":20,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,5,2],[4,1,5,1],[4,0,5,0],[4,19,5,19],[4,18,5,18],[4,4,5,4],[4,3,5,3],[0,0,0,5],[0,6,0,17],[0,18,0,19],[1,18,1,19],[1,7,1,9],[1,10,1,12],[1,13,1,14],[1,1,1,3],[1,15,1,16],[3,18,3,19],[2,18,2,19],[4,5,4,10],[4,11,4,17],[2,10,2,12],[3,10,3,12],[2,13,2,14],[3,13,3,14],[2,17,3,17],[2,15,2,16],[3,15,3,16],[2,1,2,3],[3,1,3,3],[1,4,1,6],[2,4,2,6],[3,4,3,6]]}
[null,null,null,null,null,null,"RELATÓRIO DE PARADAS E INTERRUPÇÕES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Laminador - 100%"]
[24,"INTER. MECÂNICA",null,null,"INTER. ELÉTRICA",null,null,"INTER. OPERAÇÃO",null,null,"INTER. SET UP",null,null,"INTER. OUTROS",null,"TOTAL INTER.",null,"PARADAS","23/03/2016 a 24/03/2016"]
["h",{"$f":"SUMIF($H:$H,200,$D:$D)+SUMIF($H:$H,240,$D:$D)+SUMIF($H:$H,260,$D:$D)","v":5.9780092592592649E-2},null,null,{"$f":"SUMIF($H:$H,300,$D:$D)+SUMIF($H:$H,360,$D:$D)+SUMIF($H:$H,380,$D:$D)","v":1.3229166666666681E-2},null,null,null,{"$f":"SUMIF($H:$H,700,$D:$D)+SUMIF($H:$H,800,$D:$D)","v":6.896990740740705E-2},null,{"$f":"SUMIF($F:$F,3,$D:$D)","v":8.6921296296296191E-3},null,null,{"$f":"P3-B3-E3-I3-K3+1/24/60/60/100","v":1.5532523148148097E-2},null,{"$f":"SUMIF($F:$F,\"002\",$D:$D)+SUMIF($F:$F,\"003\",$D:$D)","v":0.16620370370370335},null,{"$f":"24*SUMIF($F:$F,\"001\",$D:$D)","v":11.874166666666675},"RESPONSÁVEL"]
["%",{"$f":"100*24*B3/($A$2-$R$3)","v":11.83194740338581},null,null,{"$f":"100*24*E3/($A$2-$R$3)","v":2.6183767438664054},null,null,null,{"$f":"100*24*I3/($A$2-$R$3)","v":13.650837284951717},null,{"$f":"100*24*K3/($A$2-$R$3)","v":1.7203857695920088},null,null,{"$f":"100*24*N3/($A$2-$R$3)","v":3.0742675188417667},null,{"$f":"100*24*P3/($A$2-$R$3)","v":32.895791812704694}]
["Data","Início","Fim","Duração","Turno","Causa da Interrupção",null,null,null,null,null,"Local de Instalação",null,null,null,null,null,null,"Observação","Ordem de serviço"]
[null,null,null,null,null,"Cód.","Tipo","Cód.","Motivo","Cód.","Defeito","Área","Cód.","Equipamento","Cód.","Conjunto","Cód.","Subconjunto"]
["23/03/16","00:00:00","08:00:00",{"$f":"IF(C7=\"\",\"\",IF(C7=0,\"24:00:00\",C7)-B7)","v":0.33333333333333331},{"$f":"IF(B7=\"\",\"\",TRUNC(24*B7/8+1))","v":1},1,"PARADA PROGRAMADA",100,"PROGRAMADA","118","TURNO NAO ESCALADO","LAU",null,null,null,null,null,null," "]
["23/03/16","08:00:00","08:10:11",{"$f":"IF(C8=\"\",\"\",IF(C8=0,\"24:00:00\",C8)-B8)","v":7.0717592592592915E-3},{"$f":"IF(B8=\"\",\"\",TRUNC(24*B8/8+1))","v":2},1,"PARADA PROGRAMADA",100,"PROGRAMADA","124","RETOMADA DE PRODUCAO","LAU",null,null,null,null,null,null,"RETOMADA DE PRODUÇÃO. "]
["23/03/16","08:20:17","08:24:33",2.9629629629630005E-3,2,2,"PARADA NAO PROGRAMADA",800,"INTERRUPCAO DE PRODUCAO",null,null,"LAU",40,"LAMINADOR DE LUPAS 3",450,"LAMINADOR 3 - MAQUINA",null,null,"RETIRAR EXCESSO DE PEÇAS NA ENTRADA DO REELER 2 COM REELER 1 TROCANDO GUIA. "]
["23/03/16","08:58:07","09:02:38",3.1365740740740833E-3,2,3,"PARADA PARA PREPARACAO",904,"TROCA DE PAREDE","001","PONTA/MANDRIL                   (3min)","LAU",30,"LAMINADOR DE BLOCOS SWW",240,"LAMINADOR SWW - MAQUINA",null,null,"TROCA DE PAREDE. "]
["23/03/16","09:03:38","09:07:45",2.8587962962962621E-3,2,3,"PARADA PARA PREPARACAO",904,"TROCA DE PAREDE","006","CONTROLANDO 1a PEÇA IMS (3 min)","LAU",40,"LAMINADOR DE LUPAS 3",450,"LAMINADOR 3 - MAQUINA",null,null,"AGUARDANDO A PRIMEIRA PEÇA PASSAR NO IMS. "]
["23/03/16","09:24:50","09:49:38",1.7222222222222194E-2,2,2,"PARADA NAO PROGRAMADA",700,"TROCA DE FERRAMENTA/EQUIPAMENTO (QUEBRA)","717","TROCA DE MANDRIL","LAU",40,"LAMINADOR DE LUPAS 3",450,"LAMINADOR 3 - MAQUINA",null,null,"RETIRAR PEÇA NA ENTRADA DO LAMINADOR 3 APÓS QUEBRA DO  MANDRIL DE 2º PASSE SEM CAUSA APARENTE. "]
["23/03/16","10:30:24","11:40:49",4.8900462962963021E-2,2,1,"PARADA PROGRAMADA",100,"PROGRAMADA","123","PARADA PROGRAMADA","LAU",null,null,null,null,null,null,"PARADA PROGRAMA PARA ALMOÇO. "]
["23/03/16","11:41:44","12:00:47",1.3229166666666681E-2,2,2,"PARADA NAO PROGRAMADA",300,"ELETRICA","339","SOBRECARGA","LAU",30,"LAMINADOR DE BLOCOS SWW",220,"LAMINADOR SWW - ENTRADA",390,"EMPURRADOR DE BLOCOS","DESARME DO DISJUNTOR DE ALIMENTAÇÃO DO INVERSOR DO EMPURADOR DE BLOCOS. ",104676636]
["23/03/16","12:01:42","12:24:04",1.5532407407407356E-2,2,2,"PARADA NAO PROGRAMADA",500,"FALTA DE MATERIAL/FERRAMENTA/EQUIPAMENTO","519","FALTA DE MANDRIL","LAU",40,"LAMINADOR DE LUPAS 3",450,"LAMINADOR 3 - MAQUINA",null,null,"AGUARDANDO A CHEGADA DE MANDRIL Ø311 PARA LAMINAR MATERIAL 323.9X6.40. "]
["23/03/16","12:39:29","12:43:45",2.962962962962945E-3,2,2,"PARADA NAO PROGRAMADA",800,"INTERRUPCAO DE PRODUCAO","897","QUALIDADE","LAU",40,"LAMINADOR DE LUPAS 3",450,"LAMINADOR 3 - MAQUINA",null,null,"CONFERIR E REALIZAR NOVAS REGULAGENS NOS REELERES 1 E 2  PARA MELHORA A QUALIDADE INTERNA DO MATERIAL. "]
["23/03/16","12:45:27","12:53:45",5.7638888888889017E-3,2,2,"PARADA NAO PROGRAMADA",800,"INTERRUPCAO DE PRODUCAO","897","QUALIDADE","LAU",65,"LEITO DE RESFRIAMENTO 1",200,"LEITO DE RESFRIAMENTO 1 - MESA",null,null,"CONFERIR A QUALIDADE DO MATERIAL APÓS AJUSTES NOS REELERES. "]
["23/03/16","13:10:01","13:51:12",2.8599537037036993E-2,2,1,"PARADA PROGRAMADA",100,"PROGRAMADA",null,null,"LAU",20,"FORNO DE VIGAS MOVEIS - ITALIMPIANTI",null,null,null,null," PREPARAÇÃO PARA LAMINAR GARRAFA."]
["23/03/16","13:52:17","13:56:10",2.6967592592592737E-3,2,3,"PARADA PARA PREPARACAO",904,"TROCA DE PAREDE","006","CONTROLANDO 1a PEÇA IMS (3 min)","LAU",40,"LAMINADOR DE LUPAS 3",450,"LAMINADOR 3 - MAQUINA",null,null,"CONTROLANDO A 1º PEÇA APÓS PREPARAÇÃO DA LINHA PARA LAMINAR GARRAFA. "]
["23/03/16","14:34:30","14:50:08",1.0856481481481439E-2,2,2,"PARADA NAO PROGRAMADA",200,"MECANICA","297","QUALIDADE","LAU",93,"LEITO DE RESFRIAMENTO 3",200,"LEITO DE RESFRIAMENTO 3 - MESA",10,"ESTRUTURA DO LEITO DE RESFRIAMENTO 3","ESMIRILHAR TRILOS NA SAIDA DO LEITO 3.MARCANDO O MATERIAL. ",104676734]
["23/03/16","14:50:08","15:01:08",7.6388888888888618E-3,2,2,"PARADA NAO PROGRAMADA",800,"INTERRUPCAO DE PRODUCAO","897","QUALIDADE","LAU",30,"LAMINADOR DE BLOCOS SWW",240,"LAMINADOR SWW - MAQUINA",null,null,"ESMIRILHAR GUIA DE LAMINAÇÃO DO SWW PARA ELININAR DEFEITO EXTERNO NO MATERIAL. "]
["23/03/16","15:15:41","15:21:47",4.2361111111112182E-3,2,2,"PARADA NAO PROGRAMADA",200,"MECANICA","202","AGARRAMENTO","LAU",70,"FORNO NASSHEUER",745,"FORNO NASSHEUER - MAQUINA",445,"SOLEIRA DO FORNO NASSHEUER - ESTRUTURA","REALIZAR OPERAÇÃO EM MANUAL APÓS PEÇA NÃO ROLAR NA RAMPA DE SAIDA DO FORNO. ",104677638]
["23/03/16","16:30:34","17:34:55",4.4687499999999991E-2,3,2,"PARADA NAO PROGRAMADA",200,"MECANICA","218","QUEBRA","LAA",50,"CHANFRAGEM DE PONTAS -  ZIKELLI",220,"CHANFRADEIRA ZIKELLI 2",220,"PLACA PARA TUBOS"," PARADA OCORRIDA NO TURNO 2 DEVIDO A QUEBRA DO COPIADOR DA ZIQUELE 2 (35 MINUTOS GASTOS PARA MANUTENÇÃO +30 MINUTOS PARA REGULAGEM DO MESMO",104676907]
["23/03/16","18:31:17","19:50:14",5.4826388888888911E-2,3,1,"PARADA PROGRAMADA",100,"PROGRAMADA","123","PARADA PROGRAMADA","LAU",null,null,null,null,null,null," PARADA PARA REFEIÇÃO"]
["23/03/16","19:51:19","19:55:29",2.8935185185184897E-3,3,2,"PARADA NAO PROGRAMADA",800,"INTERRUPCAO DE PRODUCAO","897","QUALIDADE","LAU",45,"LAMINADOR ALISADOR - REELER I",30,"LAMINADOR ALISADOR REELER I - MAQUINA",null,null," FAZER AJUSTE NO REELER 1 DEVIDO MÁ QUALIDADE E EXCESSO NO REELER 2"]
["23/03/16","20:21:40","20:25:36",2.7314814814813904E-3,3,2,"PARADA NAO PROGRAMADA",800,"INTERRUPCAO DE PRODUCAO","897","QUALIDADE","LAU",45,"LAMINADOR ALISADOR - REELER I",30,"LAMINADOR ALISADOR REELER I - MAQUINA",null,null," FAZER AJUSTE NO REELER 1 DEVIDO MÁ QUALIDADE E EXCESSO NO REELER 2"]
["23/03/16","21:23:48","21:27:27",2.5347222222221744E-3,3,2,"PARADA NAO PROGRAMADA",800,"INTERRUPCAO DE PRODUCAO",null,null,"LAU",40,"LAMINADOR DE LUPAS 3",450,"LAMINADOR 3 - MAQUINA",null,null," CONFERIR TIRANTE DO LAMINADOR 3 E PASSAR GRAXA NA CHAVETA DEVIDO VARIAÇÃO DE COMPRIMENTO"]
["23/03/16","22:19:12","22:30:35",{"$f":"IF(C28=\"\",\"\",IF(C28=0,\"24:00:00\",C28)-B28)","v":7.9050925925925331E-3},{"$f":"IF(B28=\"\",\"\",TRUNC(24*B28/8+1))","v":3},2,"PARADA NAO PROGRAMADA",800,"INTERRUPCAO DE PRODUCAO",null,null,"LAU",70,"FORNO NASSHEUER",745,"FORNO NASSHEUER - MAQUINA",650,"PORTA DE SAIDA -  ESTRUTURA"," FAZER OPERAÇÃO EM MANUAL NA SAIDA DO FORNO NASSHEUER DEVIDO PEÇAS EMPENADAS COM SUSPEITA DE QUEDA DE NA COMPORTA DE SAIDA E EXC.NO REELER"]
["23/03/16","22:41:36","22:57:18",{"$f":"IF(C29=\"\",\"\",IF(C29=0,\"24:00:00\",C29)-B29)","v":1.0902777777777706E-2},{"$f":"IF(B29=\"\",\"\",TRUNC(24*B29/8+1))","v":3},2,"PARADA NAO PROGRAMADA",800,"INTERRUPCAO DE PRODUCAO","897","QUALIDADE","LAA",30,"BANCAS DE CONTROLE",220,"BANCA DE INSPECAO Nº1",null,null," RECUPERAR MATERIAL NA BANCA 1 COM ALTO INDICE DE INDICAÇÃO DE DEFEITO INTERNO 323.8 X 6.40 GRB"]
["23/03/16","23:00:27","23:08:18",5.4513888888888529E-3,3,2,"PARADA NAO PROGRAMADA",800,"INTERRUPCAO DE PRODUCAO","897","QUALIDADE","LAA",30,"BANCAS DE CONTROLE",220,"BANCA DE INSPECAO Nº1",null,null," RECUPERAR MATERIAL NA BANCA 1 COM ALTO INDICE DE INDICAÇÃO DE DEFEITO INTERNO 323.8 X 6.40 GRB"]
["23/03/16","23:16:03","23:42:47",1.8564814814814978E-2,3,1,"PARADA PROGRAMADA",100,"PROGRAMADA","118","TURNO NAO ESCALADO","LAU",null,null,null,null,null,null,"ENCERRAMENTO DE PRODUÇÃO"]
["23/03/16","23:52:32","23:57:31",3.460648148148282E-3,3,1,"PARADA PROGRAMADA",100,"PROGRAMADA","118","TURNO NAO ESCALADO","LAA",30,"BANCAS DE CONTROLE",220,"BANCA DE INSPECAO Nº1",null,null,"ENCERRAMENTO DE PRODUÇÃO"]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]

{"sheet":"50%","index":1,"n_rows":27,"n_cols":20,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,5,0],[4,4,5,4],[4,3,5,3],[4,2,5,2],[4,1,5,1],[0,6,0,17],[0,18,0,19],[1,18,1,19],[1,15,1,16],[3,18,3,19],[2,18,2,19],[3,4,3,6],[2,4,2,6],[1,13,1,14],[1,4,1,6],[0,0,0,5],[3,1,3,3],[2,1,2,3],[1,1,1,3],[1,7,1,9],[1,10,1,12],[4,19,5,19],[4,18,5,18],[3,10,3,12],[3,13,3,14],[2,10,2,12],[4,5,4,10],[4,11,4,17],[2,15,2,16],[3,15,3,16],[2,13,2,14],[2,17,3,17]]}
[null,null,null,null,null,null,"RELATÓRIO DE PARADAS E INTERRUPÇÕES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Laminador - 50%"]
[24,"INTER. MECÂNICA",null,null,"INTER. ELÉTRICA",null,null,"INTER. OPERAÇÃO",null,null,"INTER. SET UP",null,null,"INTER. OUTROS",null,"TOTAL INTER.",null,"PARADAS","23/03/2016 a 24/03/2016"]
["h",{"$f":"SUMIF($H:$H,200,$D:$D)+SUMIF($H:$H,240,$D:$D)+SUMIF($H:$H,260,$D:$D)","v":0},null,null,{"$f":"SUMIF($H:$H,300,$D:$D)+SUMIF($H:$H,360,$D:$D)+SUMIF($H:$H,380,$D:$D)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUMIF($H:$H,700,$D:$D)+SUMIF($H:$H,800,$D:$D)","v":7.1643518518519911E-3},null,{"$f":"SUMIF($H:$H,900,$D:$D)","v":0},null,null,{"$f":"P3-B3-E3-I3-K3+1/24/60/60/100","v":1.1574074074074073E-7},null,{"$f":"SUMIF($F:$F,\"002\",$D:$D)+SUMIF($F:$F,\"003\",$D:$D)","v":7.1643518518519911E-3},null,{"$f":"SUMIF($F:$F,\"001\",$D:$D)","v":0},"RESPONSÁVEL"]
["%",{"$f":"100*24*B3/($A$2-$R$3)","v":0},null,null,{"$f":"100*24*E3/($A$2-$R$3)","v":0},null,null,null,{"$f":"100*24*I3/($A$2-$R$3)","v":0.716435185185199},null,{"$f":"100*24*K3/($A$2-$R$3)","v":0},null,null,{"$f":"100*24*N3/($A$2-$R$3)","v":1.1574074074074072E-5},null,{"$f":"100*24*P3/($A$2-$R$3)","v":0.716435185185199}]
["Data","Início","Fim","Duração","Turno","Causa da Interrupção",null,null,null,null,null,"Local de Instalação",null,null,null,null,null,null,"Observação","Ordem de serviço"]
[null,null,null,null,null,"Cód.","Tipo","Cód.","Motivo","Cód.","Defeito","Área","Cód.","Equipamento","Cód.","Conjunto","Cód.","Subconjunto"]
["23/03/16","08:29:20","08:34:14",{"$f":"IF(C7=\"\",\"\",IF(C7=0,\"24:00:00\",C7)-B7)","v":3.4027777777778101E-3},{"$f":"IF(B7=\"\",\"\",TRUNC(24*B7/8+1))","v":2},2,"PARADA NAO PROGRAMADA",800,"INTERRUPCAO DE PRODUCAO","897","QUALIDADE","LAU",45,"LAMINADOR ALISADOR - REELER I",30,"LAMINADOR ALISADOR REELER I - MAQUINA",null,null,"TROCA DE GUIA. "]
["23/03/16","20:25:36","20:31:01",{"$f":"IF(C8=\"\",\"\",IF(C8=0,\"24:00:00\",C8)-B8)","v":3.761574074074181E-3},{"$f":"IF(B8=\"\",\"\",TRUNC(24*B8/8+1))","v":3},2,"PARADA NAO PROGRAMADA",800,"INTERRUPCAO DE PRODUCAO","897","QUALIDADE","LAU",45,"LAMINADOR ALISADOR - REELER I",30,"LAMINADOR ALISADOR REELER I - MAQUINA",null,null," FAZER AJUSTE NO REELER 1 DEVIDO MÁ QUALIDADE"]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]

{"sheet":"Resumo","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}